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第一部分
 
投 标 邀 请 函

投标邀请函
各（潜在）供应商：
广州顺为招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东轻工职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，对广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号：GZSW16156HG4031
二、采购项目名称：广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
三、采购预算：人民币 265.1 万元
四、项目内容：
	包号
	项目内容
	数量
	采购预算
	备注

	1
	机电一体化考试与训练系统
	1批
	人民币105万元
	本次采购为国产产品，不允许进口产品参与投标。

	2
	液压与气动传动控制系统
	1批
	人民币112.1 万元
	

	3
	机械加工及装配实训设备
	1批
	人民币48万元
	


投标人可对个别包或全部包进行投标，但不允许只对包内部分内容进行投标。
五、获取招标文件方式：现场报名购买或邮购
符合资格的供应商应当在 2016年11月8日 9 时 00 分起至 2016年11月25日17时0分止（办公时间内，法定节假日除外）携(营业执照副本、税务登记证副本（或“三证合一”营业执照）复印件加盖公章)到广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室（广州顺为招标代理有限公司）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。（如需邮寄，请与工作人员联系。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失均不承担责任。）
六、投标截止时间：2016年11月28日  14时30分(注2016年11月28日14时 00分开始受理投标文件)
七、投标文件送达地点：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室（广州顺为招标代理有限公司）
八、开标评标时间：2016年11月28日  14时30分
九、开标评标地点：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室（广州顺为招标代理有限公司）
十、信息查询(在以下媒体中发布公告)
①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；
②广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)；
③广州顺为招标代理有限公司网站(www.gzswbc.com)。
十一、招标文件公示
根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，本项目招标文件公示时间为：自招标公告发布之日起五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我公司提出质疑，供应商对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。
十二、采购人及采购代理机构联系方式
	购买招标文件联系人：李小姐  
	采购人：广东轻工职业技术学院

	购买招标文件联系电话：020-83592216      
	联系电话：

	购买招标文件联系传真：020-83595411      
	传真：

	联系地址：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室
	地址： 

	邮编：510010
	邮编：


十三、供应商注册登记
为保证政府采购工作顺利进行，参加广东省内政府采购活动的供应商，必须在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行注册登记，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目投标截止日前完成注册登记。

广州顺为招标代理有限公司
[bookmark: _GoBack]                                                                     2016年11月
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第二部分

采 购 项 目 内 容


第一章  投标人资格要求
1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件。
（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）
（3）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）
（4）投标人须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）
2、供应商有被列入不良行为记录名单（处罚期内）的，不得参与本项目投标。
3、本项目不接受联合体投标。

第二章  用户需求书
注：带★号条款为必须满足条款，如不满足作废标处理。

一、项目概况
1、项目名称：广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
2、采购预算：包1：105万元；包2：112.1 万元；包3：48万元。投标报价不得超过采购预算，否则视为无效投标。
3、项目内容：
	包号
	项目内容
	数量
	采购预算
	备注

	1
	机电一体化考试与训练系统
	1批
	人民币105万元
	本次采购为国产产品，不允许进口产品参与投标。

	2
	液压与气动传动控制系统
	1批
	人民币112.1 万元
	

	3
	机械加工及装配实训设备
	1批
	人民币48万元
	


投标人可对个别包或全部包进行投标，但不允许只对包内部分内容进行投标。

二、总体要求
1、投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家质量标准及用户要求的设备。所有设备送至采购人指定地点，货到指定地点后，中标人即派出安装调试人员免费安装并调试，能确保设备在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。
2、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。
3、本项目采购本国生产产品。所有设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。
4、投标人应提供成熟的设备，不接受特配、专供等字样的设备参与投标。
5、投标人须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等，投标人有责任给予补充。
6、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于投标文件提出的承诺。
7、投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。
8、合同执行阶段，采购人有权根据实际情况，对中标货物的数量作出适当的调整。因货物数量增减引起的价格变动，应以合同的货物单价调整总价，但不超过原合同金额的10%。
9、本用户需求书如有涉及到产品的具体品牌、型号等，仅供参考，投标人可选择其他品牌、型号的产品，但投标产品不得低于本需求所涉及到的产品品牌、型号的档次、质量、性能。
10、设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。所投设备的性能指标，按照投标时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。投标人须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。
★11、投标人须按招标文件第五部分《投标明细报价表》格式报出所投各项明细产品的单价。
[bookmark: _Toc418626422]
二、采购清单及技术参数要求
[bookmark: _Toc393370394][bookmark: _Toc418626435]包1：机电一体化考试与训练系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	德国标准化机电一体化考试与训练系统
	1、 基本要求：
1. 工作电源：三相五线制AC380V±10%，50Hz。
2. 考试控制柜外形尺寸：长×宽×高＝600mm×300mm×800mm。
3. 考试控制柜材料：柜式钢结构。
4. 安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的德国VDE电气0100标准。
5. 气路压力范围：0～1.0Mpa。
二、主要配置：
1.★考试控制柜尺寸（长600mm×宽300mm×高800mm，1台）钢结构，带相应安装孔，厚度为1.5mm，表面喷塑处理，内含相应安装网孔底板，安装尺寸控制为长750mm×宽550mm，作为德国AHK机电一体化工训练及考核过程中，按照德国机电一体化工职业资格考试文件《用于培训企业的标准准备资料2013～2016》要求设计，适合拆装，满足对不同机械组件（电气动）的控制要求。
2. 1个作为带有18个插入位置的外壳的外部显示～和操作单元包括电气控制与保护、主令电气控制元件、指示灯、紧急停止按钮等器件。配置方案按照德国AHK中期考试和毕业考试配置。操作单元按钮盒尺寸（长300mm×宽200mm×高60mm，1台）。含1个插入式按键，紧急关断，2通道，2NC；2个插入式开关（转换开关，0～1），1NO，；1个带有灯泡的插入式～发光按键，1NO，红色，24V；7个带有灯泡的插入式～发光按键，1NO，白色，24 V；7个带有灯泡的插入式～发光按键，6个白色，1个绿色，24V；10个用于插入位置的堵头；1根柔韧的控制线，长度约1.5m。
3. 3个带有灭弧元件的交流接触器 4kW，24V DC；3H＋2NC，2NO。
4. 1个马达保护开关 0.11～0.16A，（带有辅助触点，1NC，1NO）。
5. 1个故障电流保护开关（RCD），16A/10mA，2～极，TypA。
6. 端子连接组件为：6个终端角件；6个盖板，（例如：4灰色，2蓝色）；90个接线板2.5mm2；（例如：灰色）；5个接线板2.5mm2；蓝色； 6PE～接线板2.5mm2；3个PE～接线板6.0mm2；连接桥接片。
7. 1个紧急关断开关（安全继电器），24V DC，具有接地、短路和横向连接识别的双通道工作能力，用于监控的启动、外部交流接触器监控的反馈电路（至少3NO）。
8. 1个负载隔离开关，3～极，约25A，用于装配/扩建，IP40。
9. 开关相关参数为：1个线路保护开关B 10A, 1～极；1个线路保护开关B 6A, 1～极；1个线路保护开关C 4A, 1～极；1个故障电流保护开关（RCD），16A/10mA，2～极，TypA；1个CEE～三相交流电插头，5～极，400V，16A，6h，用于装配/扩建；1个用于导轨装配的带保护触点插座，230V，16A。
10. 重载通信连接系统组成：2个用于40～极插座嵌件的扩展外壳；2个插座嵌件，40～极（压接, 螺纹或者无螺纹嵌件；2个插管外壳用于40～极插针嵌件+ PE，具有多重螺栓连接与执行元件/传感器配电系统相匹配；2个插针嵌件，40～极（压接, 螺纹或者无螺纹嵌件）。
11. 传感器分线盒2个，8通道，PNP。含T型双通道转接头16个，含航空插头32个。
12. 1套交流齿轮减速箱型电机，功率25W，三相380V。
13. ★可编程控制器（1套）具体参数如下：
（1）电源输入单相AC，额定电压V输入额定120/230V，AC，电压范围85～132V/ 170～264V，AC，1块。
（2）可编程控制器，1块，192KB工作存储区，24数字量输入/16数字量输出，4模拟量输入，2模拟量输出，1PT100，4快速计数器(60KHZ)，接口MPI/ DP12MBIT/S，接口以太网PROFINET，含2个PORTSWITCH，集成24VDC电源以上均集成在可编程控制器上。
（3）CPU模块、1块，集成24输入/16输出共40个数字量I/O点。可连接7个扩展模块，最大扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器，2路独立的20kHz高速脉冲输出，具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口，具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。125×100×81mm毫米。
（4）CPU模块、1只，晶体管输出24VDC，16输入/16输出共32个数字量I/O点可连接7个扩展模块，最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间。
（5）模拟量输入输出模块、4输入/2输出整体式I/O点数为小型，1套。
（6）符合DIN EN 50022标准的支承导轨（型材导轨），1条。
（7）前连接器（螺钉型）40针，3套。
（8）内存卡128K，1张。
（9）配套下载线压好水晶头1条。
14. 机电一体化工训练及考试系统网孔板，长800mm×宽600mm；钢板厚至少1.5毫米，喷塑。
15. 气动控制系统具体参数如下：
（1）2个双向作用的气缸，活塞直径：10mm，行程：40mm，活塞杆带有螺纹和锁紧螺母，可选择带有双向可调节的终端阻尼，带有磁环，带有固定插座。
（2）1个双向作用的气缸，活塞直径：10mm，行程：25mm，活塞杆带有螺纹和锁紧螺母，可选择带有双向可调节的终端阻尼，带有磁环，带有固定插座，带有万向接头。
（3）1个阀门岛。
（4）3个5/3～换向阀（具有手动辅助操作），双向电气操作，带有自振荡二极管，带有电磁耦合插座（24V DC），带有连锁静止位置，和1m长的预成型的连接线，额定宽度：4至6mm，包括插塞连接。
（5）1个3/2～换向阀，弹簧复位，带有连锁静止位置，一端电气控制，带有手动辅助操作，可连锁，包括插塞连接。
（6）1个压力开关，6巴，24V DC，1转换触点或者1NO～1NC。
（7）1个具有恒定输出压力的可调节的压力阀，从1巴起可调节，（具有提高的通过集成单向阀的返回空气）具有压力表。
（8）6个节流止回阀,排气节流可调节和可稳定，可在气缸或者装配板上固定。
（9）6个接近开关，工作电压：24V DC，通过磁环动作，1NO，3线插塞连接。
（10）1个电容式接近开关，3线连接，1 NO，PNP～输出，工作电压：24V DC，带有最大M12×1的螺纹的金属外壳，可使用螺纹长度至少30mm，带有2个固定螺母，可埋入式装配，设计开关间隔：4mm，具有约1.5m长的预成型连接线，包括插塞连接。
（11）1个电感式接近开关，3线连接，1NO，PNP～输出，工作电压：24（V DC，带有最大M12×1的螺纹的金属外壳，可使用螺纹长度至少30mm，带有 2 个固定螺母，可埋入式装配，设计开关间隔：4 mm, 具有约1.5m 长的预成型连接线，包括插塞连接。
（12）1个光纤传感器，检测距离至少 0–50 mm，工作电压：24V DC，PNP～输出端，连接线长度约50cm。
16. ★德国AHK机电一体化工毕业考试1和毕业考试2相关考试大纲及相关软件各一套，提供2008～2015年德国AHK机电一体化工历年训练及考核试卷。
	15
	套

	2
	机电系统装配台
	1、 基本要求：
1. 工作电源：三相五线制AC380V±10%，50Hz；
2. 考试装配台外形尺寸：长×宽×高＝2000mm×1000mm×800mm；
3. 考试控制柜材料：柜式钢结构；
4. 安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的德国VDE电气0100标准。
二、主要配置：
1. 装配台配置要求：台面为高强度、耐磨耐油、绿色复合台面，50mm厚，整体承重1000kg。
2. 配电屏一个：尺寸：长×宽×高＝2000mm×200mm×200mm，表面喷塑。相应电气接口配套。
3. 工作台右侧单落地双轨工具柜，抽屉内不配分隔板，承重90kg/屉。尺寸要求为高度不小于200mm，尺寸不小于长880mm×宽750mm，能放入800mm×宽0.6米网孔板。
4. 配置相应的电气元件为：含1个插入式按键，紧急关断，一个3P断路器，1个故障电流保护开关（RCD），16A/10mA，2～极，TypA； 1个CEE～三相交流电底座，5～极，400V，16A，6h，用于装配/扩建；1个单项五孔插座（10A）。
	15
	个

	3
	元件柜
	1850×900×400mm；材料：优质冷轧钢板；喷涂：静电粉末喷塑；厚度：1.0cm；层数：5层；其他标准：耐压，强度大、抗冲击不易变形；连接标准件（镀锌）、支撑加固辅件耐磨耐压。
	4
	个

	4
	双面物料整理架
	960×610×1500mm;材料：立柱60*30矩形管，背板厚度1.5 MM；
配置：M8调节脚，产品颜色：底板立柱为黑色，其余部分为黑色。
	4
	个

	5
	投影仪套装
	投影仪套装（含移动幕布及支架）：投放画面大小：30寸～300寸；支持色彩数目：10.7亿色；最佳投放距离：2米；梯形校正范围：±40度；灯泡功率：196W；灯泡寿命：8000(不含)～10000(含)小时；缩放比：1.2：1；DLP技术变焦倍数：1.1倍；亮度：3000流明(含)～4000流明(不含)；分辨率(dpi)：800×600dpi；对比度：10001：1～20000：1；屏幕比例：4：3/16：9/16：10；电移动幕布一套：100寸，4：3；投影仪支架一套。 
	1
	套

	6
	活动白板
	长×宽：1500mm×900mm，立式支架移动白板，参数：H型号钢化玻璃；有磁性，360度翻转，双面书写。背面带磁性。
	1
	各

	7
	圆凳
	凳面：工程塑料ABS（分为二料凳面和全新料凳面）；凳杆：钢管喷塑。
凳脚：铁喷塑；凳面壁厚：4mm；钢管壁厚：1.0mm；托盘壁厚：1.5mm
	60
	张

	8
	软环境建设
	配套5S和TPM建设等
	1
	套




包2：液压与气动传动控制系统
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	德国VDE标准气动技术实训系统
	2、 基本要求：
1. 工作电源：单相AC220V供电。
2. 外形尺寸：长×宽×高＝900mm×700mm×1600mm。
3. 安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的德国VDE电气0100标准。
4. 气路压力范围：0-1.0Mpa。
二、主要配置：
1.系统整体尺寸为长900㎜，宽700㎜，高1600㎜；本实训系统必须符合德国双元制职业教育体系中机电一体化专业关于气动技术的要求，按照德国VDE-0100电气标准设计，本系统采用模块式结构，满足反复拆装、连接的需要。
★2. 本系统要求全部采用优质气动元件和工业器件，符合BIBB标准， 按照德国VDE-0100标准进行电气安装，提供相应的PLC程序控制包及系统电气连接图纸。
3. 本系统除了基本的管路、配电之外，所有电器元件、气路元件及机械部件能够满足学生德国AHK机电考试大纲依据工艺要求与安装规范自由组装，满足学生平时进行接线、测量、模块化自由组合以及控制训练的需要。
4.本系统采用电、气一体化结构，上半部分为德国AHK机电类考试及实训标准化气动实训板，用以完成气动元件的安装固定、气路及电路的连接；下半部分为自动化控制箱，用以完成PLC、低压电器等的安装和接线。
★5.本系统采用双控制系统进行控制，控制系统是2套不同系列的PLC，任何1套控制系统即能独立完成对德国AHK机电类考试及实训系统的控制，又必须满足2套控制系统同时共同完成对实训系统的控制。
★6.本系统中两套控制系统及触摸屏单元均须支持PROFINET网络通信，2套PLC及触摸屏间既可单独实现PROFINET网络通信，也必须多套实训系统间能实现PROFINET网络通信且满足德国AHK机电类考试及实训大纲要求。
7.系统中的阀、气缸均采用模块化一键式快速装夹，每个阀、每个气缸为一个单独模块，每个模块上带有丝印的模块原理图,控制及信号线引入模块上的快速接线端。
8.系统中带有单作用气缸，缸径d=25㎜，行程h=50㎜；双作用气缸缸径d=25㎜，行程h=100㎜；载荷模拟器缸径d=25㎜，行程h=100㎜，模拟载荷m= 29Kg。
9.系统中带有3/2-换向阀 G1/8，弹簧复位；5/2换向阀G1/8，弹簧复位；5/2 换向阀G1/8 脉冲 G1/8；5/3换向阀G1/8 关闭中心位置；流量控制阀G1/8；快速排气阀 G1/4；压力调节器 G1/8 ，0.5到10 bar；3/2 换向阀 M5 ，可调整的气压 2到6bar；3/2 换向阀 G1/8，时间延时器；换向阀 G1/8；双压力阀 M5；3/2 换向阀 M5 ，按键；3/2 换向阀 G1/8 按键；5/2换向阀 G1/8 按键；3/2换向阀 M5滚轮杠杆式；3/2换向阀M5单向滚轮杠杆式；压力表0-10 bar；过滤减压阀 3/2 –换向阀 0.2到8bar；过滤减压阀 G1/8,0.1到3bar；3/2换向阀 G1/8 扩大2级。
10.基于德国VDE标准的控制系统中必须带有一体式人机交互面板， 分为：命令选择区、快速接线区、调速及速度显示区、人机界面区。命令选择区至少包含故障急停按钮、5个复归式命令选择按钮、2个命令选择转换开关；快速接线区至少包括16个DI快速接线端、8个电源供电接线端、16个DO快速接线端；调速及速度显示区包括2路AI快速接线端、2个AI调节器、1个AO带状显器；人机界面区包括1个触摸屏。
11.★系统中的自动化控制箱，采用德国VDE标准安装、接线。分为控制系统区、继电控制区、接线区。控制系统区分布有2套不同系列的PLC控制系统（每套至少16DI，8DO，必须支持PROFINET通信）、交换机；继电控制区包括漏电保护模块、安全继电器、继电器模块；接线区包括快速接线模块、接线端子等。
12.系统中带有1套线性传输检测模块，集成有1个直流调速电机及调速器、2个SICK光电传感器、1个电感式传感器。所有控制及电源信号引入快速接线端，模块整体可拆卸，方便接线、安装。
13.系统自动控制箱尺寸为长900㎜,宽700㎜,高800㎜,钢板箱体，钢板厚至少1.5㎜，箱体表面喷塑，德国VDE标准安装,配有亚克力箱门。 
14.系统顶端带有德国VDE标准的动力电源控制箱，尺寸为长900㎜，宽70㎜，高100mm，配有带安全锁具的主动力电源开关，外部选择性急停信号输出端，VDE标准双路动力电源输出模块。
15.系统满足德国AHK机电类考试及实训大纲要求。
	8
	套

	2
	德国VDE标准双面液压技术实训系统
	2、 基本要求：
1.工作电源：单相AC220V供电。
2.外形尺寸：长×宽×高＝900mm×700mm×1600mm。
3.安全保护措施：具有接地保护、短路保护、漏电过载过流保护功能，具有误操作保护功能；安全性符合相关的德国VDE电气0100标准。
4.液压回路压力范围：0-16Mpa。
二、主要配置：
1.系统整体尺寸为长900㎜，宽700㎜，高1600㎜；本实训系统必须符合德国双元制职业教育体系中机电一体化专业关于液压技术实训的要求，按照德国VDE-0100电气标准设计，本系统采用模块式结构，满足反复拆装、连接的需要。
★2.本系统要求全部采用优质工业器件、液压元件，符合BIBB标准，按照德国VDE-0100标准进行电气安装，提供相应的PLC程序控制包及系统电气连接图纸。
3.本系统除了基本的管路、配电之外，所有电器元件、气路元件及机械部件能够满足学生依据德国AHK机电考试大纲工艺要求与安装规范自由组装，满足学生平时进行接线、测量、模块化自由组合以及控制训练的需要。
4.本系统采用电、液一体化结构，上半部分为德国AHK机电考试大纲标准化液压实训板，用以完成液压元件的安装固定、液压回路及电路的连接；下半部分为自动化控制箱，用以完成PLC、继电器等的安装和接线。
★5. 本系统为双面4工位实训系统，每面均采用双控制系统进行控制，控制系统是2套不同系列的PLC，任何1套控制系统即能独立完成对实训系统的控制，又必须满足2套控制系统同时共同完成对德国AHK机电考试及实训大纲实训系统的控制。
★6.液压实训系统中两套控制系统及触摸屏单元均支持PROFINET网络通信，2套PLC及触摸屏间即可单独实现PROFINET网络通信，也必须多套实训系统间能实现PROFINET网络通信。
7.液压实训系统中的阀、液压缸均采用模块化快速装夹，每个阀、每个液压缸为一个单独模块，控制及信号线引入模块上的快速接线端。
8.液压实训系统中带有2个双作用液压缸，缸径d=32㎜，活塞杆径d=20mm,行程h=100㎜。
9.液压实训系统中带有泄压阀；直动式泄压阀；先导式泄压阀；压力开关；流量控制阀；节流阀；换向-流量控制阀；单向阀液压控制；单向阀；单向阀；4/2 换向阀；4/3 换向阀；4/3 换向阀；齿轮传动电动机；工作模块 4 键/2开关。
10.液压实训系统中每面必须带有1个一体式人机交互面板，每个人机交互面板分为：命令选择区、快速接线区、调速及速度显示区、人机界面区。命令选择区至少包含故障急停按钮、5个复归式命令选择按钮、2个命令选择转换开关；快速接线区至少包括16个DI快速接线端、8个电源供电接线端、16个DO快速接线端；调速及速度显示区包括2路AI快速接线端、2个AI调节器、1个AO带状显器；人机界面区包括1个触摸屏，能实现以太网通讯。
11.液压实训系统中的自动化控制箱，采用德国VDE标准安装、接线。每面都分为控制系统区、继电控制区、接线区。每个控制系统区分布有2套不同系列的PLC控制系统（每套PLC至少16DI、8DO支持PROFINET通信）、交换机；每个继电控制区包括漏电保护模块、安全继电器、继电器模块；每面的接线区包括快速接线模块、接线端子等。 
12.液压实训系统带有2个自动控制箱，每个尺寸为长900㎜,宽700㎜,高800㎜,钢板箱体，钢板厚至少1.5㎜，箱体表面喷塑，德国VDE标准安装,每面均配有亚克力箱门。
★13.液压实训系统带有液压泵，液压泵流量为3.4L/min，最大工作压力160bar，液压泵动力电机3Φ220V AC供电，变频器驱动，功率1.5KW。
14.液压实训系统顶端带有德国VDE标准的动力电源控制箱，尺寸为长900㎜，宽70㎜，高100mm，配有带安全锁具的主动力电源开关，外部选择性急停信号输出端，VDE标准双路动力电源输出模块。
	2
	套

	3
	活动白板
	长×宽：1500mm×900mm，立式支架移动白板，参数：H型号钢化玻璃；有磁性，360度翻转，双面书写。背面带磁性。
	1
	张

	4
	软环境建设
	5S和TPM建设等
	1
	套



包3：机械加工及装配实训设备
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	平面磨床
	1、 产品所采用的铸件时效在半年以上。
2、 产品使用的油路为铜管设计。
3、 产品的铲刮面要进行刮花处理，延长了使用寿命。
4、 液压站需安装风冷设计，降低了油温，延长了机器的使用寿命。
5、 ★产品使用大跨距的双V设计，跨度620mm 以上，以提高机器的使用稳定性和产品的加工精度。
6、 ★主轴轴承采用C级P4精密滚动轴承。
7、 ★立柱导轨采用大跨矩形导轨，刚性好。
8、 采用油泵集中润滑。
9、 机床主轴采用迷宫密封，防水防尘性能好。精度稳定，维护保养方便。工作台尺寸（宽×长）：不小于250×500mm
10、 磨削工件的最大尺寸（宽×长×高）：不小于290×600×360 mm
11、 工作台纵向移动量 ：0～600mm
12、 工作台横向移动量： 310mm
13、 砂轮中心至台面距离：500mm
14、 砂轮尺寸（外径×宽度×内径）：8×3/4×1 英寸
15、 精度标准：0.015/m
16、 粗糙度：≤0.6µm
17、 横向进给手轮最小刻度值：0.02mm/格
18、 垂直进给手轮最小刻度值：0.01mm/格
19、 磨头电机功率/转速：1.5KW/2850(r/min)
20、 手轮每转磨头进给量横向/垂直：8mm/2mm
21、 永磁吸盘 尺寸：250×500mm
22、 冷却泵型号/功率：DB-12/40W
23、 机床外型尺寸（长×宽×高）：1.7×1.3×1.8m
24、 净重/毛重：不小于1100/1200Kg
25、 自备液压油60Kg。液压泵型号：相当于VP20（液压前后，前后电能光控）
26、 质保期1年，1年内免费提供维修和配件更换。    
27、 机床下放置机床托盘
	1
	台

	2
	普通车床
	1、 纵向行程：750mm；
2、 1尺寸精度：IT7（GB1800-79）以上；
3、 表面粗糙度可达1.6µm；
4、 导轨应采用经超音频淬火的硬导轨；
5、 床身最大回转直径不小于400mm；
6、 中心高不低于200mm；
7、 刀架横向最大行程不小于240mm；
8、 小刀架最大行程不小于140mm；
9、 刀架上最大回转直径不小于240mm；
10、 主轴功率：不小于4.5 kw；
11、 主轴正转速：25- 1600rpm  不少于12级；
12、 主轴通孔直径：＞45mm；
13、 大拖板必须安装防撞停止开关；
14、 机器净重量：不少于1300kg；
15、 颜色：灰白。
16、 ★机床导轨硬度HRC55以上
17、 ★车床导轨跨度不小于320mm
18、 质保期1年，1年内免费提供维修和配件更换。
19、 配电子尺
20、 ★机床下放置机床托盘
	1
	台

	3
	万能回转头铣床
	1、 ★工作台面及导轨经超音频淬火；
2、 ★可实现立、卧铣两种加工功能；
3、 ★两节回转式铣头、主轴可在任意角度回转和调整；
4、 ★主轴孔锥度7:24 ISO40；
5、 ★工作台X、Y均为齿轮传动自动进给，Z向为电动升降。
6、 ★	配三轴电子尺
7、 立铣最大直径mm	：25
8、 主轴端面至工作台距离mm：	200-650
9、 主轴中心至立柱表面距离mm：	200-760
10、 卧轴中心至工作台面距离mm：	20-470
11、 主轴转速范围r.p.m，45-166（立,V) 38-1310(卧,H)
12、 回转铣头回转角度：360;
13、 工作台尺寸mm：	1320-320
14、 工作台行程mm：	1000-300(手动,manual)
15、 电动机功率kw：3(立/卧,V/H)
16、 外形尺寸mm	：约2020-1710-1994
17、 机床重量kg：2100-2300
18、 ★机床下放置机床托盘 
	1
	台

	4
	钻床
	最大钻孔直径13mm，钻夹头尺寸13（mm)，工作台行程290mm，工作台尺寸185×185（mm），主轴行程60（mm)，主轴中心至立柱表面距离125(mm)，主轴锥度B16，立柱直径60（mm），主轴转速范围540-3100(r.p.m)，主轴转速级数5，电动机功率250W，总高730（mm)，净重/毛重35/37kg
	5
	台

	5
	钻床工作台
	钻铣床工作台十字拖板滑台，1800X600×650mm（定制）
	5
	张

	6
	六角钳工台
	1、 可以使学生完成常用工具的认识和使用，包括锤等。
2、 钳工桌要求选材严谨，人体工学设计，使用方便美观大方，六角工作台边长1100mm；
3、 规格：2200*1900*800mm；
4、 桌面为一块或二块拼装而成，标配内嵌50mm厚纯实木木板，表面蒙2.0mm厚钢板；（四周包角，双90°折边，无死角、翘边等刮伤学员的可能存在），坚固的工作台框架，可使工作台承重不低于1500KG；钢板表面为静电粉末涂料，颜色为绿色。
5、 每套六工位钳工台配有6台150mm重型台虎钳（12寸重型，高碳钢钳口，开口230mm,总长62厘米以上,带升降机构,包安装），6个工具柜，工具柜为4抽均等设计，加厚单轨轴承抽屉，承重高、使用寿命有保障，并设计有安全钩，(工具柜安装两个锁，一个锁两个抽屉。柜的钢板厚度为不小于1.2mm厚.表面喷静电粉末涂料，颜色为白色）工具柜的规格：不小于500*500*750MM。
6、 台面附支架一个
7、 组合式设计。桌面有固定或与工具柜之间有固定。	
	7
	张

	7
	落地砂轮机
	电源方式: 交流电， 300三相/1500W重型铜芯，砂轮直径250mm ，符合JB/T3770-2000
	5
	台

	8
	手枪电钻
	电钻类型: 冲击钻电压: 220V调速: 无极变速夹头类型: 通用夹头，最大夹持能力: 13mm，有正反转向，配钻头一套，电源方式: 交流电
	5
	台

	9
	角向磨光机
	额定功率700W以上，额定转速1300rpm以上，砂轮片孔径16以上。符合 GB/T7442-2007标准
	5
	台

	10
	攻丝机
	最大攻丝直径（mm) 12
主轴中心至立柱表面距离（mm） 127
立柱直径（mm) 60
主轴锥度 B16
主轴最大行程（mm) 40
主轴转速范围(r/min) 260、440、750
主轴转速级数 3
主轴端至工作台面最大距离(mm) 245
主轴端至底座台面最大距离(mm) 375
工作台面尺寸(mm) 235X235
底座台面尺寸(mm) 400X250
总高(mm) 810
电动机功率(w) 550
	3
	台

	11
	投影仪套装
	投影仪套装（含移动幕布及支架）：投放画面大小：30寸～300寸；支持色彩数目：10.7亿色；最佳投放距离：2米；梯形校正范围：±40度；灯泡功率：196W；灯泡寿命：8000(不含)～10000(含)小时；缩放比：1.2：1；DLP技术变焦倍数：1.1倍；亮度：3000流明(含)～4000流明(不含)；分辨率(dpi)：800×600dpi；对比度：10001：1～20000：1；屏幕比例：4：3/16：9/16：10；电移动幕布一套：100寸，4：3；投影仪支架一套。
	1
	套

	12
	钢锯架（手锯）
	高100cm，10层钢锯放置
	42
	个

	13
	平板锉（粗齿）
	300mm.200mm各一把
	42
	套

	14
	扁锉（细齿）
	250mm.150mm各一把
	42
	套

	15
	方锉
	300mm.200mm各一把
	42
	套

	16
	三角锉
	300mm.200mm各一把
	42
	套

	17
	园锉
	300mm.200mm各一把
	42
	套

	18
	半圆锉
	300mm.200mm各一把
	42
	套

	19
	油光锉
	300mm.200mm各一把
	42
	套

	20
	什锦锉
	符合QB/T2209-1996
	42
	套

	21
	划针
	长度250mm，不低于史丹利标准
	42
	条

	22
	样冲
	圆锥冲2.4x10x138mm，材质: 铬钒合金钢
	42
	条

	23
	划线规（弹簧式）
	划线盘，划针规，元规，内外卡，可调划线盘150-400mm
	42
	把

	24
	黄铜棒
	直径50/40/30/20mm
	42
	根

	25
	紫铜棒
	直径50/40/30/20mm
	42
	根

	26
	钳工锤
	0.6kg，桃木枘，总长320mm以上，锤头长117mm以上，锤面积28mm以上
	42
	把

	27
	刀口直尺
	不锈钢100mm
	42
	根

	28
	刀口角尺
	0-500mm防水型，防水型数显角度尺，不锈钢电子量角器，木工角尺量角仪角度尺
	42
	根

	29
	錾子
	型号: 扁凿15x12x150mm，材质: 铬钒合金钢
	42
	把

	30
	游标卡尺
	高碳钢0-150mm
	42
	把

	31
	游标万能角尺
	万能角度尺0-320°,读数值2′  GB/T6315-2008
	42
	把

	32
	塞尺
	合金不锈钢，150mm*14片（0.05-1.0）
GB/T22523-2008
	42
	把

	33
	钢丝钳
	材质: 铬钒合金钢，7英寸，总长177mm，QB/T2442.1-2007
	2
	把

	34
	鲤鱼钳
	材质: 碳钢， 8寸，QB/T2442.1-2007
	42
	把

	35
	尖嘴钳
	材质: 铬钒合金钢， 8寸美式，QB/T2440.1-2007
	42
	把

	36
	双头扳手
	材质: 碳钢10件
	42
	套

	37
	梅花扳手
	材质: 碳钢10件
	42
	套

	38
	套筒扳手
	材质: 碳钢24件
	42
	套

	39
	内六角扳手
	材质: 碳钢10件
	42
	套

	40
	一字起子
	铬钒合金钢，8＂  10＂  15＂各一把
	42
	套

	41
	十字起子
	铬钒合金钢 8＂  10＂  15＂各一把
	42
	套

	42
	油石
	白玉刚油石600/3000目双面
	42
	个

	43
	平面刮刀
	合金钳工刮刀，460-150MM ，
	42
	套

	44
	三角刮刀
	修边刀头去毛刺三角刮刀
	42
	把

	45
	星形起（直柄）
	 星形梅花起子改锥，200mm
	42
	把

	46
	星形起（T字形）
	星形梅花起子改锥，100mm
	42
	把

	47
	钢直尺
	不锈钢，150mm/300mm（GB/T9056-2004）各一把
	42
	套

	48
	防护镜
	防风防尘冲击，劳保护目镜，聚碳酸酸PC镜片　
	42
	副

	49
	外径千分尺
	工业级0-25mm，电子式带数显
	20
	把

	50
	橡胶锤（大、中）
	材质: 橡胶，300G/400G 各一个
	10
	套

	51
	圆头锤
	1P-2.5P青岗木柄奶头锤锻打家用五金锤子 铁榔头，材质: 碳钢0.22kg/0.45kg/0.68kg/1.33kg
	5
	把　

	52
	攻丝铰手
	材质 锌合金，丝锥扳手 规格，M1-M20 各一个
	10
	套　

	53
	板牙铰手
	材质 锌合金，圆板牙扳手，外径16-120，GB/T970.1-2008
	10
	把

	54
	冲子
	钢字码数字英文字母符号，钢字头钢号码字模冲子3-10mm 
	10
	套　

	55
	内外卡簧钳
	规格: 7”，材质: 铬钒合金钢
	10
	把　

	56
	手动拉铆枪
	1103双把拉铆枪+200支铆订，QB/T2292-1997
	5
	把　

	57
	内（外）卡钳
	100mm/250mm/600mm 各一个
	5
	套　

	58
	高度游标尺
	0-300mm/0-500mm各一个，有合金画线头 
	5
	套　

	59
	划线平台
	花岗石划线平台,00级划线平台,花岗石工作台物理性能：比重2970-3070kg/m3 耐压强度：2500-2600kg/cm3 弹性系数：1.27-1.47×106N/mm2 吸水率：0.13% 肖式硬度：HS70以上
	5
	个

	60
	手虎钳
	规格（钳口宽度40）
	5
	个　

	61
	V型块
	V型架125*65*44mm,钢制V型铁、 材质模具钢制 、硬度52-58°,平行度0.005mm垂直度0.005mm 
	5
	个　

	62
	铁皮剪刀
	材质: 铬钒合金钢,整体硬度50-53，刀口硬度58-60
	5
	把　

	63
	磁力底座百分表
	 机械球形万向表座，磁性杠杆百分表千分表，磁力底座 
	5
	个　

	64
	拔销器
	轴:滑动锤长390毫米，锤：2.15磅（940克），长100毫米。夹具规模：4mm到16mm
	84 
	套　

	65
	钻头
	直枘麻花钻，HSS高速钢1~13
	84
	套　

	66
	丝锥
	合金钢，可夹4~24
	84 
	套　

	67
	扳牙
	合金钢，4~24
	84
	套　

	68
	钢号码
	数字式与字母式，规格为1.6-12.7
	84 
	套

	69
	活动白板
	长×宽：1500mm×900mm，立式支架移动白板，参数：H型号钢化玻璃；有磁性，360度翻转，双面书写。背面带磁性。
	1
	个

	70
	圆凳
	凳面：工程塑料ABS（分为二料凳面和全新料凳面）；凳杆：钢管喷塑。
凳脚：铁喷塑；凳面壁厚：4mm；钢管壁厚：1.0mm；托盘壁厚：1.5mm
	40
	张

	71
	可灵活组合的课桌
	可随意组合，材质：优质钢管直径60mm 壁厚1.2mm，桌面采用彩色25mm三聚氰胺面板。白色封边。桌底带有脚套。单张桌子的常规尺寸为120CM*60CM 高为75CM，使用25MM厚实木颗粒板。
	40
	张

	72
	椅子
	餐椅，总高80cm，有靠背，座高40cm以上，座面35*40cm
	80
	张

	73
	资料柜
	高宽深为1850*850*390mm，上为三层带玻璃窗柜门，下为二层，有柜门，静电喷塑，优质冷轧板，材料为
	4
	个

	74
	书架
	高宽深为200*120*28cm，四层书架，一层抽屉，柜体板材为25mm加厚板，浅胡桃色
	2
	个

	75
	拖把柜
	高180cm，宽85cm，深39cm， 双门0.5厚度（四个挂钩） 双门0.6厚度（送四个挂钩） 双门0.7厚度（有四个挂钩），归类材质: 铁
（含放拖把、扫帚、水桶等清洁工具）
	3
	个

	76
	教学器材
	每套包括：白板笔50盒；蜂窝加强牛卡纸板长宽厚为100*50*5cm，20张；0号图纸100张
	2
	套

	77
	划线尺
	不锈钢小游标高度尺,游标划线尺,游标卡尺,0-300 
	2
	把

	78
	评分桌
	长方形折叠长条桌子, 刨花板/三聚氰胺板,桌面2.5厚,1.6m长，0.6m宽
	1
	张

	79
	物料架
	通廊式，层数4，立柱厚度 1.5（mm）， 层板厚度 0.5（mm）， 横梁厚度 1.5（mm），2000mm长，600mm宽，2000mm高
	2
	个

	80
	矮柜
	80*40*80cm两门地柜,层数: 2层,三聚氰胺板 
	2
	个

	81
	铁屑桶
	不锈钢的桶,35升
	1
	个

	82
	铁屑车
	1　 尺寸:L1200*W700*H970MM含轮
2　 材质:2.0mm厚宝钢冷扎钢
3　 脚踏式可自动倾倒倒料,附漏油阀
4　 表面处理:酸洗,磷化,喷塑
5　 颜色:浅蓝
6　 附四只脚轮（其中两只带刹车），轮为4寸工业承重轮"
	1
	台

	83
	垃圾桶
	高级耐压环保塑料35升
	3
	个




四、服务要求
（一）交货时间及地点
1、交货时间：中标结果经公告期满，确认无异议后10天内签订合同。合同签订后（包1： 60 天；包2： 90 天；包3： 60 天）内完成供货、安装和验收。
2、交货地点：广东轻工职业技术学院工业实训中心B102室

（二）伴随服务
1、包装要求
（1） 由中标人负责按国家相关标准进行产品包装，产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜广州的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
（2） 所有产品在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及字体等清晰、明确。
2、产品安装调试
中标人负责全部产品的安装调试工作，负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。
3、培训
中标人应派技术人员对采购人单位技术人员进行培训（要求提供在设备安装所在地至少3人1周的技术培训），使其熟练掌握所有设备、系统的应用和维护。培训工作的完成需经采购人的认可方可结束。投标人须在招标文件中提供具体的培训方案。

（三）验收
1、中标人须提供其投标货物执行的制造标准和测试验收标准。
2、中标人应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵采购人指定交货地点，交货给采购人（同时，提供货物清单）。
3、供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。
4、交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。
5、制造商应提供设备制造、检验和验收的执行标准。
6、中标人应提供有关设备安装和验收的执行标准。

（四）售后服务要求
投标人应提供供本项目用户所在地有效的技术培训及售后服务承诺书，承诺内容须包含但不限于以下条款：
1、投标人须在广东地区内设有售后服务机构，配备有固定的维护、维修技术人员，提供不少于 3年免费质保期（如设备技术参数中另有要求，则按其要求），质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。
2、中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，中标人在接到维修通知后，须在2小时内响应并给予答复，24小时内到达现场，48小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应提供不低于同档次的产品供采购人使用。
3、因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。
4、中标人做好易损部件储备，提出服务承诺及措施。
5、保修期后，设备的维修由中标人提供，中标人承诺保证提供良好优惠的技术支持及备件供应，中标人只收取更换零部件的成本费及人工费，不再收取其他费用。
6、投标人需在投标文件中注明质保期后的维修费用。

（五）付款方式
1、合同款包含项目实施过程的所有含税费用。
2、履约保证金：中标结果经公告期满，确认无异议后10天内，中标人须向采购人交纳合同价的5%作为履约保证金。履约保证金在产品验收合格后转为质量保证金；质量保证金在验收合格的12个月后且产品没有重大质量问题，10天内无息返还。
3、合同签订后10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；项目在安装完毕并验收合格后10个工作日内支付合同总价的70％。
4、付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
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第三部分　

投 标 人 须 知




一、说  明
1．适用范围
1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。
2. 定义
2.1 “采购人”是指：广东轻工职业技术学院
2.2 “监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处
2.3 “政府采购代理机构”是指：广州顺为招标代理有限公司。
2.4 “招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。
2.5 合格的投标人 
1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。
2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
3. 合格的货物和服务
3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。
4．投标费用
4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。
中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照广东省物价局（粤价〔2002〕386号）文规定的标准费率下浮20%执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	中标金额（万元）                          费率
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%



（1）中标服务费以人民币支付。
（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
（3）中标服务费不在投标报价中单列。
（4）投标人如不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

二、招标文件
5. 招标文件的构成
5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：
1) 投标邀请书
2) 采购项目内容
3) 投标人须知
4) 合同书格式
5) 投标文件格式 
6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等
5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
6. 招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
7. 招标文件的修改
7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。
7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量
8．投标的语言
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。
10. 投标文件编制
10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。（投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件建议编制和装订为一本）
10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
11. 投标报价
11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。
11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目内容规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。
11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：
1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；
3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
12. 备选方案
12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
13. 联合体投标
13.1本项目不接受联合体投标。
14. 投标人资格证明文件
14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：
(1)自查表；
(2)资格性文件；
(3)商务响应文件；
(4)技术响应文件；
(5)价格部分；
14.2资格证明文件必须真实有效、清晰可辨，复印件必须加盖单位印章，如因文件不清晰造成难以分辨，此后果由投标人承担。
15. 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件：
15.1 投标人应提交证明其拟提供的投标标的符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对货物原产地的说明，并作为其投标文件的一部分。
15.2 证明投标标的与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：
（1）货物的型号、规格；
（2）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（3）详细的合同项下提供货物及相关服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
（4）规定的周期内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；
（5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
15.3 投标人在阐述投标人须知第15.2（2）时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。
16.  投标保证金
16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。
     本项目投标保证金金额为：包1：人民币贰万元整（￥20,000.00）；
包2：人民币贰万贰仟元整（￥22,000.00）；
包3：人民币玖仟元整（￥9,000.00）；
16.2投标保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。
(1) 以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在投标文件递交截止时间之前一天到达采购代理机构帐户上。）
    收款人：广州顺为招标代理有限公司
帐号：7443200182800008344
开户银行：中信银行广州天河支行
（递交投标保证金请注明：项目编号GZSW16156HG4031 包：   ）
(2) 以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，必须符合《广东省政府采购信用担保试点实施方案》（详见www.gdgpo.gov.cn）的要求具体格式见本招标文件第五部分（2.3.2以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的投标担保函格式）
16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。
16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
16.5中标人的投标保证金,在中标人与招标采购单位签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。
16.6有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：
1) 中标后无正当理由不与招标采购单位签订合同的；
2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
17. 投标的截止期和投标有效期
17.1 投标的截止时点见投标邀请函，超过截止时点后的投标为无效投标。
17.2 投标文件应在提交投标文件截止时间起60天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.3 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
18. 投标文件的数量和签署
18.1 投标人应编制投标文件一式 陆 份，其中正本 壹 份和副本 伍 份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
18.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件可除外）的电子文件一套（以光盘形式），文件格式要求采用Office中文版本WORD软件制作(其中报价表以excel制作)，如果电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。
18.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
18.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
18.5 所有投标文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采用双面打印或复印。
四、投标文件的递交
19. 投标文件的密封和标记
19.1 投标文件须编页码，页码必须连续。
19.2 为方便开标时唱标，投标人应单独密封提交《唱标信封》一份，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样，《唱标信封》封装内容详见第五部分投标文件格式要求。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
19.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。
19.4如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。
20. 投标文件的修改和撤回
20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。
20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标
21. 开标
21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。
21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
21.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。
22. 评标委员会的组成和评标方法
22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。
22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。
22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。
23. 投标文件的初审
23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。
23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。
23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。
23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
1） 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；
2） 投标总金额超过本项目采购预算；
3） 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
4） 不具备招标文件中规定资格要求的；
5） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； 
6） 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；
7） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
8） 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生偏离的。
9） 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。
10） 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
24. 投标文件的澄清
24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。
24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
25. 投标的评价
25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
26. 授标
26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。
26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。
27. 替补候选人的设定与使用
依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、成交供应商放弃中标、成交或者中标、成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、成交候选供应商中确定中标、成交供应商，没有其他中标、成交候选供应商的，应当重新组织采购活动。”

六、质疑和投诉
28. 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
28.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：
1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。
28.2 质疑文件应当包括下列主要内容：
1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
2）质疑项目及编号、质疑事项；
3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4）提出质疑的日期。
28.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
28.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
28.5质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者主要负责人携带书面原件及身份证明原件到现场提交（自然人本人或法定代表人或者主要负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件），否则不予受理 。 
28.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。
28.7 质疑受理部门：广州顺为招标代理有限公司
28.8 提交质疑文件地点：广州市环市中路203号恒生大厦A座1101室。
28.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（采购代理机构指定邮箱为：gzswbc08@163.com）

七、 合同的订立和履行
29. 合同的订立
29.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。
30. 合同的履行
30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。   
  
八、适用法律
31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准
根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：
32、评标方法
（1）评标办法采用综合评分法。投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
（2）综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的比较与评价。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
（3）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评审委员会抽签确定。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。
33、评标步骤
评标委员会对投标文件的评审分为详细评审： 
（1） 初审（资格性和符合性检查）
评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。
（二）比较与评价
1、商务评价：商务评分各单项所占权重详见附表商务打分表，所有评委的商务评分的算术平均值为该投标人商务评价得分；
2、技术评价：技术评分各单项所占权重详见附表技术打分表；所有评委的技术评分的算术平均值为该投标人技术评价得分；
3、价格评分：
（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。
（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；
e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。
（3） 价格扣除
对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：
1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；
2）投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本条款不适用）
3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；
4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本条款不适用）
5）本条款中两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
6）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。
7）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
（4）根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取所有有效投标人的最低评标价格作为基准价格，等于基准价格的评标价定为30分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：价格评分=基准价格/评标价×30，如此类推，算出所有投标人的价格评分。
4、综合比较与评价。
包1、包2技术、商务及价格分值分配： 
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	50分
	20分
	30分


评标总得分=技术评分+商务评分+价格评分

包3技术、商务及价格分值分配： 
	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	40分
	30分
	30分


评标总得分=技术评分+商务评分+价格评分

（三）推荐中标候选供应商名单。
根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评审委员会抽签确定）。
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广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
（GZSW16156HG4031）初步审查表（包1、2、3）   
                        评委签名：                
	评审内容                                 投标人名称
	
	
	

	资格性审查
	符合招标文件的合格投标人条件要求
	
	
	

	
	资格证明文件齐全
	
	
	

	
	投标保证金已足额提交
	
	
	

	符合性审查
	投标有效期为60天
	
	
	

	
	投标文件符合招标文件的式样和签署要求
	
	
	

	
	对“采购项目内容”的技术要求没有重大偏离或保留
	
	
	

	
	对“采购项目内容”的商务要求没有重大偏离或保留
	
	
	

	
	投标报价没有超出采购预算（包1：105万元；包2：112.1 万元；包3：48万元）
	
	
	

	
	投标报价是固定唯一价
	
	
	

	
	投标文件实质性响应招标文件要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的
	
	
	

	结论
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。      
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
（GZSW16156HG4031）技术打分表（包1）
                         评委签名：
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	投标人

	1 
	对招标文件的技术参数的响应程度
	根据招标文件的技术参数要求与投标响应情况进行评审，完全符合的得16分，每有一项参数不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。
	16
	

	2 
	技术服务
	横向对比各投标人提供的安装、调试、验收计划。
优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	8
	

	3 
	
	横向对比各投标人提供的质量保证、进度计划。
优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	
	

	4 
	产品先进性、质量可靠性
	横向对比各投标人所投德国标准化机电一体化考试与训练系统的先进性、质量可靠性。
优得8-10分，中得4-7分，差得0-3分
	10
	

	
	
	横向对比各投标人所投机电系统装配台及其他产品的先进性、质量可靠性。
优得5-6分，中得2-4分，差得0-1分
	6
	

	5 
	技术培训方案
	横向对比各投标人提供的培训条件、相关的培训安排。优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	4
	

	6 
	售后服务
	根据投标人针对本项目的售后服务方案、承诺（质保期、响应时间、维护维修方案等），及本地服务能力等比较。
优得5-6分，中得2-4分，差得0-1分
	6
	

	
	
	合计
	50分
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。




广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
（GZSW16156HG4031）技术打分表（包2）
                         评委签名：
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	投标人

	1 
	对招标文件的技术参数的响应程度
	根据招标文件的技术参数要求与投标响应情况进行评审，完全符合的得16分，每有一项参数不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。
	16
	

	2 
	技术服务
	横向对比各投标人提供的安装、调试、验收计划。
优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	8
	

	3 
	
	横向对比各投标人提供的质量保证、进度计划。
优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	
	

	4 
	产品先进性、质量可靠性
	横向对比各投标人所投德国VDE标准气动技术实训系统的先进性、质量可靠性。
优得6-8分，中得3-5分，差得0-2分
	8
	

	
	
	横向对比各投标人所投德国VDE标准双面液压技术实训系统的先进性、质量可靠性。
优得6-8分，中得3-5分，差得0-2分
	8
	

	5 
	技术培训方案
	横向对比各投标人提供的培训条件、相关的培训安排。优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	4
	

	6 
	售后服务
	根据投标人针对本项目的售后服务方案、承诺（质保期、响应时间、维护维修方案等），及本地服务能力等比较。
优得5-6分，中得2-4分，差得0-1分
	6
	

	
	
	合计
	50分
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
（GZSW16156HG4031）技术打分表（包3）
                         评委签名：
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	投标人

	1 
	对招标文件的技术参数的响应程度
	根据招标文件的技术参数要求与投标响应情况进行评审，完全符合的得14分，每有一项参数不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。
	14
	

	2 
	技术服务
	横向对比各投标人提供的安装、调试、验收计划。
优得3分，中得2分，差得0-1分
	6
	

	3 
	
	横向对比各投标人提供的质量保证、进度计划。
优得3分，中得2分，差得0-1分
	
	

	4 
	产品先进性、质量可靠性
	横向对比各投标人所投产品（平面磨床、普通车床、万能回转头铣床、钻床、工作台等）的先进性、质量可靠性。优得5-6分，中得3-4分，差得0-2分
	6
	

	
	
	横向对比各投标人所投其他产品、工具的先进性、质量可靠性。优得5-6分，中得3-4分，差得0-2分
	6
	

	5 
	技术培训方案
	横向对比各投标人提供的培训条件、相关的培训安排。优得3分，中得2分，差得0-1分
	3
	

	6 
	售后服务
	根据投标人针对本项目的售后服务方案、承诺（质保期、响应时间、维护维修方案等），及本地服务能力等比较。
优得4-5分，中得2-3分，差得0-1分
	5
	

	
	
	合计
	40分
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
（GZSW16156HG4031）商务打分表（包1、2）
                             评委签名：             
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	投标人

	1 
	商务响应程度
	有优于招标文件要求的，得3分；满足招标文件要求的，得2分；有不满足要求的，0-1分。
	3
	

	2 
	财务状况
	提供2014、2015年度经审计的财务报表，横向比较：优得4分，中得2-3分，差得0-1分
	4
	

	3 
	人员投入
	根据投标人拟投入本项目人员（项目负责人、技术服务人员等）情况，横向比较：0-4分。（需提供近三个月的社保证明及人员资质证书）
	4
	

	4 
	项目业绩
	投标人2014年至今（按合同签订日期为准）完成的同类设备项目业绩，合同金额不低于80万元（同一业绩须同时提供合同关键页和验收报告，只提供合同关键面或验收报告不得分。），每个项目得1分，满分5分。
	5
	

	5 
	投标人资质认证和信誉
	1、具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；
2、具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分；
3、近2年获得过政府部分颁发的“重合同守信用企业” 证书，得1分；
4、具有行业协会等第三方机构颁发的企业信用证明文件，得1分。
	4
	

	
	合计
	20分
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。 







广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目
（GZSW16156HG4031）商务打分表（包3）
                             评委签名：             
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	投标人

	1 
	商务响应程度
	有优于招标文件要求的，得5-6分；满足招标文件要求的，得4分；有不满足要求的，0-3分。
	6
	

	2 
	财务状况
	提供2014、2015年度经审计的财务报表，横向比较：优得5-6分，中得3-4分，差得0-2分
	6
	

	3 
	人员投入
	根据投标人拟投入本项目人员（项目负责人、技术服务人员等）情况，横向比较：0-4分。（需提供近三个月的社保证明及人员资质证书）
	4
	

	4 
	项目业绩
	投标人2014年至今（按合同签订日期为准）完成的同类设备（平面磨床或普通车床或万能回转头铣床或钻床）项目业绩（同一业绩须同时提供合同关键页和验收报告，只提供合同关键面或验收报告不得分。），每个项目得2分，满分10分。
	10
	

	5 
	投标人资质认证和信誉
	1、具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；
2、具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分；
3、近2年获得过政府部分颁发的“重合同守信用企业” 证书，得1分；
4、具有行业协会等第三方机构颁发的企业信用证明文件，得1分。
	4
	

	
	合计
	30分
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。 
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第四部分

合 同 书 格 式





广东轻工职业技术学院




货物采购合同书
（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）







	项 目 名 称：
	************  项目  包组1，包组2，包组3

	合 同 编 号：
	

	供应或服务人：
	

	签 约 地 点：
	广州

	签 订 日 期：
	        年    月    日   
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甲方（采购人）：广东轻工职业技术学院
联系人：               电   话：                传   真：　
地　址：
乙方（供应或服务人）： 
联系人：               电　话：          　　   传　真：　
地　址： 
采购编号：

根据 广东轻工职业技术学院机电系购置AHK机电一体化训练与考试中心项目包组1，包组2 ，包组3 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
1、 货物内容
	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量&
单位
	单价
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	
	
	

	合计总额:￥      元           大写:人民币


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
2、 合同金额
	合同金额为（大写）：              元（￥              元）人民币。
3、 设备要求
	货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
        （根据项目具体要求补充……）
4、 交货期、交货方式及交货地点
1.	交货期：自合同签订后    天内完成所有设备的供货、安装调试、检验验收并交付正常使用。
2.	交货方式：按用户单位要求的方式交货。
3.	交货地点：用户单位内指定位置。
5、 付款方式
1.      乙方在签署合同前向甲方交纳合同价的5%即人民币￥       元作为履约保证金。履约保证金在产品验收合格后转为质量保证金；质量保证金（人民币￥       元）在验收合格12个月后且产品没有重大质量问题，10天内无息返还。
2.      合同签订后10个工作日内支付合同总价的30%(￥     元)作为预付款，全部货物现场安装完毕并通过工程验收合格后，甲方在10个工作日内支付合同总价的70% (￥     元)。
3.      每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式完税发票。
4.      本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。
6、 质保期及售后服务要求
1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为：     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿\无偿保修保养服务。
2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后   分钟内响应，若电话中无法解决，接到报障电话       小时内派工程技术人员到达现场处理，在检修   小时后仍无法排除，将在    小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方临时使用，直至故障设备修复。
      （根据项目具体要求补充……）
7、 安装与调试
1.	乙方必须依照甲方要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2.      设备安装调试期间因为乙方的设备原因不能够兼容和整合，造成的设备更换、添加以及安装调试的费用，由乙方解决。
3、     设备安装调试期间，乙方应保障甲方安装场地和其他附属设备设施完好无损，若因乙方原因导致甲方安装场地和其他附属设备设施损坏的，乙方应承担赔偿责任。
      （根据项目具体要求补充……）
8、 验收
1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，双方均有权提交甲方所在地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
      （根据项目具体要求补充……）
9、 违约责任与赔偿损失
1.	乙方交付的货物、工程、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物和提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.	甲方无正当理由拒收货物和服务，到期拒付货物和服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方若逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
10、 争议的解决
    本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向甲方所在地人民法   院起诉。
11、 不可抗力
1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
12、 税费
1.	在中国境内、外发生的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
13、 其它
1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
14、 合同生效
1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.	本合同一式六份，其中甲方执肆份，乙方执贰份。



甲方（盖章）：广东轻工职业技术学院	乙方（盖章）： 
                                              
法定（委托）代表人：	法定（委托）代表人： 

经办人:

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日
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第五部分

投 标 文 件 格 式


政府采购项目

投
标
文
件

（正本/副本）

项目编号：                      
项目名称：                       
投标人名称：                                         
日期：          年      月      日

投标文件目录

一、  自查表
二、  资格性文件
三、  商务部分
四、  技术部分
五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
      2.1 开标一览表
      2.2 投标函
      2.3 法定代表人授权书
      2.4 投标保证金交付凭证复印件
      2.5 退保证金说明（正本）
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	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk192477851]1.1资格性/符合性自查表

	[bookmark: OLE_LINK5]评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	包   人民币   元整（￥    元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章）
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	准入条件         
(关于资格的声明函)
	详见《采购项目内容》第一章“投标人资格要求”
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	符合性审查
	投标人的
合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中带“★”号的技术要求
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中带“★”号的商务要求
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	其它
	实质性响应招标件中规定的其它情况
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页


[bookmark: _Toc202251074][bookmark: _Toc202251699][bookmark: _Toc202254104][bookmark: _Toc202819877][bookmark: _Toc202252033][bookmark: _Toc202816995][bookmark: _Toc202820350]一、自查表

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
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注：投标人应对照第三部分投标人须知中技术、商务评分表的内容，列明各评审分项在投标文件中所在位置，以便查对。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
[bookmark: _Toc202254105][bookmark: _Toc202820351][bookmark: _Toc202819878][bookmark: _Toc202816996][bookmark: _Toc202251075][bookmark: _Toc202251700][bookmark: _Toc202252034]日期：   年   月   日
二、资格性文件
2.1 投标函和中小企业声明函
投标函
致:广州顺为招标代理有限公司
依据贵方采购项目名称（采购项目编号)      项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。
1、 自查表；
2、 资格性文件；
3、 商务部分；
4、 技术部分；
5、 价格部分。
在此，我方声明如下：
1、同意并接受招标文件各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2、投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7、我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。
投标人：                              
地址：                                   
传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             
投标人 (公章)：                   
开户银行：                           
帐号：                               
日期：                                   

中小企业声明函
[bookmark: OLE_LINK2]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	产品类型
	产品名称
	制造商
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	2
	其他中型企业制造的货物
	
	
	
	

	3
	其他小型企业制造的货物
	
	
	
	

	4
	其他微型企业制造的货物
	
	
	
	


              
        企业名称（盖章）： 
                              
日  期：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。投标人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
    2、如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将该企业的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。


2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书
致：广州顺为招标代理有限公司

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。



  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)



 (
法定代表人身份证复印件
)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                                                   。
授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
  联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件。
4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

 (
代理人身份证复印件
)


 2．3投标保证金（投标人可选择2.3.1或2.3.2其中一种方式递交投标保证金）
2.3.1以电汇、银行转帐形式交纳保证金
（1）投标保证金交纳凭证

致：广州顺为招标代理有限公司
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           （包   ）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。
附： 
	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


如：投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

注：1、投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款的形式交纳。
2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

（2）退保证金说明
致：广州顺为招标代理有限公司
我方为                                 （包   ）投标[招标编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留下表 ）                                
	付款申请表
	付款内容
	付款金额：
	元
	￥

	
	已付金额：  
	元
	￥　

	
	付款方式：                                          
	1.现金；
	2.支票；
	 3.转账 ；

	
	
	4.保函；
	5.其它（电汇）；

	
	资金来源：
	保证金

	
	备注： 

	经办及审批
	申请人：
	采购部门负责人：

	合同管理人员审核
	
	

	财务部门审核
	
	

	






2.3.2以投标担保函的形式提交的投标保证金

政府采购投标担保函 （项目用）
编号：
 
                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       
项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
五、免责条款
1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）
                               
年     月      日

2．4关于资格的声明函

资格声明

致：广州顺为招标代理有限公司
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
投标人应对招标文件第二部分《采购项目内容》第一章《投标人资格要求》的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
1、 《法人营业执照》(或事业单位法人证书)、《税务登记证》、《组织机构代码》复印件加盖公章，或“三证合一”营业执照。
2、 2015年以来财务状况报告（新成立企业提供基本户开户行出具的资信证明）。
3、 近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）。
4、 近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。
5、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明，参照附件1格式）
6、 供应商有被列入不良行为记录名单（处罚期内）的，不得参与本项目投标。




（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日


[bookmark: _Toc202816997][bookmark: _Toc202819879][bookmark: _Toc202254106][bookmark: _Toc202252035][bookmark: _Toc202251701][bookmark: _Toc202251076][bookmark: _Toc202820352]
附件1：

声 明 函

广州顺为招标代理有限公司：

关于贵公司发布的                        项目（招标编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：
（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；
（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。
我单位若有违反本承诺内容的行为，被采购人、采购代理机构发现或被他人举报查实，将无条件接受政府采购监管部门作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

三、商务部分
3.1投标人综合概况
（一）投标人情况介绍表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2014
	
	
	
	
	

	
	2015
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
    2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
3) 投标人须提供近2年（2014、2015年）经审计的财务报表（审计报告，损益表、资产负债表、利润表）的复印件（加盖公章）。
4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：
地    址：
销售负责人：
	Name:
Tel:
Fax:

	关键设备
合法来源渠道
（1）
	产品名称： 
制造/供应商：
生产地：            
经销总代理：
销售负责人：
产品介绍和报价的权威网站：
产品合法来源验证查询专线：
售后服务管理验证查询专线：
	Tel:
Fax:

	关键设备
合法来源渠道
（2）
	产品名称： 
制造/供应商：
生产地：            
经销总代理：
销售负责人：
产品介绍和报价的权威网站：
产品合法来源验证查询专线：
售后服务管理验证查询专线：
	Tel:
Fax:

	设在广东省内的
售后服务机构情况
	机构名称：
地    址：
负 责 人：
服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:
Tel:
Fax:



（三）投标人同类项目业绩
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：包1、2：列出投标人2014年至今（按合同签订日期为准）完成的同类设备项目业绩，合同金额不低于80万元（同一业绩须同时提供合同关键页和验收报告）。
包3：列出投标人2014年至今（按合同签订日期为准）完成的同类设备（平面磨床或普通车床或万能回转头铣床或钻床）项目业绩（同一业绩须同时提供合同关键页和验收报告）。

（四）拟任执行管理及本地化服务技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术服务人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


附：项目负责人、技术人员的资质证书、工作履历证明材料文件。提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（近三个月的社保证明）复印件。

（五）履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	



（六）其它重要事项说明及承诺

除上述资料外，《技术打分表》、《商务打分表》要求提供的其它相关证明材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
3.2商务条款响应表
（1）一般商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	同意接受《用户需求书》所列述的各项商务、服务条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明
	
	

	5
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 60天。
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	中标结果经公告期满，确认无异议后10天内签订合同。合同签订后（包1： 60 天；包2： 90 天；包3： 60 天）内完成供货、安装和验收。
	
	

	8
	质保期：验收合格之日起不少于 3 年。
	
	

	9
	满足对售后服务的各项要求，在 广东省 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构
	
	

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	12
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	13
	其它商务条款偏离说明：


注： 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
3.3售后服务方案
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）
1、免费保修期；
2、应急维修时间安排；
3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4、维修服务收费标准；
5、技术支持；
6、其它服务承诺；
7、培训计划。




投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
[bookmark: _Toc202251077][bookmark: _Toc202820353][bookmark: _Toc202819880][bookmark: _Toc202252036][bookmark: _Toc202251702][bookmark: _Toc202254107][bookmark: _Toc202816998]
四、技术部分
4.1产品说明一览表（包   ）
	序号
	货物名称
	品牌、规格及型号
	制造商
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：附以下材料：
1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。
4、如所投产品有属于节能产品或环保产品的，请提供相关证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表
（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表
（包    ）
	序号
	名称
	招标要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件

	1
	
	
	
	
	
	见（）页

	2
	
	
	
	
	
	见（）页

	3
	
	
	
	
	
	见（）页

	4
	
	
	
	
	
	见（）页

	5
	
	
	
	
	
	见（）页

	6
	
	
	
	
	
	见（）页

	7
	
	
	
	
	
	见（）页

	8
	
	
	
	
	
	见（）页

	。。。
	。。。
	
	
	
	
	见（）页


注：
1、投标人须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。
4、如有要求提供证明文件，请附相关证明文件，并注明在投标文件第几页。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
（2）一般技术条款响应表
（包    ）
	序号
	名称
	招标要求
	投标实际参数
(投标人应按投标产品实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件

	1
	
	
	
	
	
	见（）页

	2
	
	
	
	
	
	见（）页

	3
	
	
	
	
	
	见（）页

	4
	
	
	
	
	
	见（）页

	5
	
	
	
	
	
	见（）页

	6
	
	
	
	
	
	见（）页

	7
	
	
	
	
	
	见（）页

	8
	
	
	
	
	
	见（）页

	。。。
	
	
	
	
	
	见（）页



注：
1、投标人须对应招标文件“用户需求书”中的技术内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3、本表内容不得擅自修改。
4、如有要求提供证明文件，请附相关证明文件，并注明在投标文件第几页。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日

4.3技术方案
    技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容包含但不限于以下内容：
1、产品简介（彩页资料）；
2、产品技术特点、先进性等说明；
3、产品质量可靠性、稳定性等说明；
4、安装、调试、验收计划；
5、质量保证措施；
6、进度计划；
7、其它投标人认为应该描述的优势或承诺。


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
[bookmark: _Toc202819881][bookmark: _Toc202816999][bookmark: _Toc202820354]日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc202817000][bookmark: _Toc202251078][bookmark: _Toc202251703][bookmark: _Toc202820355][bookmark: _Toc202819882][bookmark: _Toc202254108][bookmark: _Toc202252037]
五、价格部分
5.1开标一览表（包    ）
	序号
	分项名称
	金额(元)
	备注

	1
	设备及材料费
	
	

	2
	相关服务
	
	

	3
	其他费用
	
	

	
	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：
1、此表的总报价是所有需买方支付的本次招标标的金额总数，即投标总价，投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2、设备及材料的价格是包括了所有设备、材料及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。
3、相关服务的价格包括了设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。
4、其他费用包括了验收费用、保险、税费等支出。
5、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。
6、投标人认为本次招标标中的未尽事宜，可另表提出建议，该部分费用不在投标总报价中。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        
日期：   年   月   日 
5.2投标明细报价表（包    ）
	一、设备及材料详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、相关服务类详列

	序号
	分项名称
	具体施工及相关服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	
	
	
	
	
	
	
	

	。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	四、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准）

	五、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                          
日期：   年   月   日
广州顺为招标代理有限公司                                                                                                                              5-25
